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Cenu aptaujas „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājām”
nolikumam

Tehniskā specifikācija 
kokskaidu granulu piegādes cenu aptaujai

	Nr. p.k.
	Kritērijs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājuma apraksts

	1.
	Kvalitātes kritērijs
	1.1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf
	

	
	
	1.2. Granulām jābūt ražotām no 100% tīras koksnes, bez smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem.
	

	2.
	Piegādes prasības
	2.1. Pretendenta piedāvātais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas (dienās)[footnoteRef:1] [1:  Pēc pasūtītāja pieprasījuma prece jāpiegādā 3 darba dienu laikā.
] 

	

	
	
	2.2. Granulu piegāde un iekraušana 31 m³ tvertnē ar pneimatisko padevi no mašīnas.
	

	3.
	Prasības granulām
	3.1. Granulu diametrs 6-8 mm
	

	
	
	3.2. Granulu garums līdz 40 mm
	

	
	
	3.3. Siltumspēja - ne mazāka kā 4,2 mwh/t
	

	
	
	3.4. Pelnu saturs līdz 0,7% no sadedzināšanas tilpuma
	

	
	
	3.5. Smalko daļiņu saturs līdz 1%
	

	
	
	3.6. Pelnu kušanas temperatūra >815 °C
	

	4.
	Piegādes grafiks
	Piegādes apjoms (tonnās)
	Piegādes apjoms (MWh)

	

	[bookmark: _Hlk234401884]
	Oktobris
	25,0
	107
	

	
	Novembris
	34,0
	142
	

	
	Decembris
	58,0
	243
	

	
	Janvāris
	70,0
	293
	

	
	Februāris
	54,0
	226
	

	
	Marts
	34,0
	142
	

	
	Aprīlis
	23,0
	96
	

	
	Kopā 
	298,0
	1249
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	Amats
	

	Datums
	







